# Toleranzfenster für IIR-Achsfilter (P-AXIS-00351)

P-AXIS-00351 | Toleranzfenster für IIR-Achsfilter
Beschreibung | Dieser Parameter gibt die Positionstoleranz an, innerhalb der die IIR-Achsfilter (Infinite Impulse Response Achsfilter) als 'Position erreicht' betrachtet werden: Abs(ungefilterter Sollwert - gefilterter Sollwert) < P-AXIS-00351 Bei aktivierten IIR-Achsfiltern wird bei Reset, Achspositionsanforderung oder Genauhalt auf das Erreichen des Toleranzfensters gewartet.
Parameter | kenngr.filter_position_window
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0.01 ≤ filter_position_window
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001°
Standardwert | 0.4
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |