# ID 50603

Unzulaessige Beauftragung fuer unabhaengige Achsen.
Beschreibung | Bei der Beauftragung einer unabhängigen Achse wurde eine unzulässige Option programmiert. Bestimmte Optionen sind nur in Verbindung mit der Beauftragung bei der Synchronisation auf Bandbewegungen erlaubt. Beispiel: Falsch: X[INDP_ASYN POS=6000 G90 G00 INTERRUPTIBLE].

Richtig: X[INDP_ASYN POS=6000 G90 G00].

Weiter Informationen unter [PROG// Kapitel: Unabhängige Achsen]

Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC-Programm korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
Interne ID der unzulässigen Option
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.