# Drehzahl erreicht - Toleranzband (P-AXIS-00217)

P-AXIS-00217 | Spindeldrehzahl erreicht - Toleranzband
Beschreibung | Über diesen Parameter wird definiert, ab welcher Istdrehzahl der Zustand 'Drehzahl erreicht' gemeldet wird.
Parameter | kenngr.vb_prozent
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 ... 1000
Achstypen | S
Dimension |  | S: 0.1%
Standardwert | 100
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Bei 'kenngr.vb_prozent = 100' erfolgt die Meldung 'Drehzahl erreicht' dann, wenn '1,1 * Solldrehzahl ≥ Istdrehzahl ≥ 0,9 * Solldrehzahl'.