# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P5 | Messweg in der Y-Achse (inkrementell) Positiver Wert: der Messtaster fährt in positiver Y-Richtung Negativer Wert: der Messtaster fährt in negativer Y-Richtung

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Nullpunktverschiebung, der beschrieben werden soll (WCS) G54 bis G59 Eingabe ohne Adresse "G" Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
@P10 | Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse