# Konfigurationsdateien

Die Datei SysCalibConfigLaser.nc wird vor jedem Zyklus zum Kalibrieren des Lasers ausgeführt.

Variablen | Beschreibung
V.CYC.LASER_POS_X | Position des Laserfokuspunktes in der X Achse
V.CYC.LASER_POS_Y | Position des Laserfokuspunktes in der Y Achse
V.CYC.LASER_POS_Z | Position des Laserfokuspunktes in der Z Achse
V.CYC.DIRECTION | Definition der Mess- und Positionierrichtung 0- Es wird in X+ Positioniert und in X- Richtung gemessen 1- Es wird in Y+ Positioniert und in Y- Richtung gemessen 2- Es wird in X- Positioniert und in X+ Richtung gemessen 3- Es wird in Y- Positioniert und in Y+ Richtung gemessen
V.CYC.LASER_Z_START_POS | Diese Position wird vor der ersten Messung in Z angefahren. Er sollte ein paar mm über dem Fokuspunkt des Lasers stehen.
V.CYC.LASER_Z_END_POS | Diese Position wird bei der ersten Messung angefahren. Er sollte ein paar mm unter dem Fokuspunkt des Lasers stehen.

In diesen 2 Dateien wird gesteuert, wie der Laser ein- bzw. ausgeschaltet wird:

- SysCalibConfigLaserOn.nc
- SysCalibConfigLaserOff.nc