# ID 110351

Maximalgeschwindigkeit für nicht referenzierte Achse ist größer als die maximale Achsgeschwindigkeit.
Beschreibung | Die Maximalgeschwindigkeit P-AXIS-00268 für die nicht referenzierte Achse ist größer als die maximale Achsgeschwindigkeit.
Reaktion | Klasse | 1 | Wert wird mit maximaler Geschwindigkeit begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur der Parameterliste.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00268
%3: | Grenzwert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00212
%4: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0,001°/s]
P-AXIS-00268
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.