# Achsparameter

P-AXIS-00743 | Maximale Positionsänderung der Kompensation - Warnschwelle
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Warnschwelle für maximale Positionsänderung der externen Kompensation definiert werden. Bei Überschreiten der Warnschwelle wird die Warnung mit ID 70583 ausgegeben. Bleibt der Kompensationswert über dem Warnlimit, werden keine weiteren Warnungen ausgegeben. Eine erneute Warnung wird erst wieder ausgegeben, wenn die Warnschwelle erneut überschritten wird.
Parameter | lr_param.ext_comp.warn_limit
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00743 <= MAX_UNS32
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001°
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3074.0

P-AXIS-00744 | Maximale Positionsänderung der Kompensation - Fehlerschwelle
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Fehlerschwelle für die maximale Positionsänderung der externen Kompensation festgelegt werden. Wird die maximale Positionsänderung überschritten wird der Fehler ID 70584 ausgegeben und die CNC gestoppt.
Parameter | lr_param.ext_comp.err_limit
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00744 <= MAX_UNS32
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001°
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3074.0

P-AXIS-00745 | Maximale Beschleunigung der Achsen durch den Versatz der Kompensation
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Grenzwert für die maximal zulässige Beschleunigung, die durch die Offsets der externen Kompensation erzeugt wird, festgelegt werden.
Parameter | lr_param.ext_comp.max_a
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00745 <= MAX_UNS32
Achstypen | T, R
Dimension | T: mm/s² | R: °/s²
Standardwert | P-AXIS-00008
Anmerkungen | Parameter verfügbar ab CNC-Version V3.1.3074.0