# ID 110447

Ungültiger Wert für Parameter P979_3 wurde korrigiert.
Beschreibung | In der Achsparameterliste wurde die Funktionalität ‚lesen der Absolutposition aus Antrieb’ (P-AXIS-00315) aktiviert und dem Parameter P-AXIS-00316 kein Wert bzw. ein Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs zugewiesen. Der Parameter wird standardmäßig mit –1 initialisiert. Wenn kein Eintrag in der Achsparameterliste gemacht wurde, wird diese Fehlermeldung ausgegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Automatische Korrektur des Wertes von P-AXIS-00316.
Abhilfe | Klasse | 1 | Eintrag von P-AXIS-00316 ändern bzw. in Achsparameterliste einfügen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Aktueller (fehlerhafter) Wert von P-AXIS-00316.
%3: | Unterer Grenzwert [-]
Zulässinger Minimalwert von P-AXIS-00316.
%4: | Oberer Grenzwert [-]
Zulässinger Maximalwert von P-AXIS-00316.
%5: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00316.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.