# Konstante Schnittgeschwindigkeit mit Umdrehungsvorschub (G96, G95)

Bei Kombination der Funktionen G96 und G95 erhält man konstante Spandicke und konstante Schnittgeschwindigkeit (*), der Bahnvorschub wird abhängig von der Spindeldrehzahl angepasst. Beim Plandrehen ergibt sich dann abhängig von der X Position (Drehradius) nachfolgender Bahngeschwindigkeitsverlauf. Der Bahnvorschub nimmt in Richtung Drehmitte zu.

(*) Sofern die Dynamik von Spindel und Bahn nicht zu Begrenzungseffekten führt!

Abb.: Bahnvorschub bei G96 mit G95

## Programmierbeispiel

Konstante Schnittgeschwindigkeit mit Umdrehungsvorschub

; X... Plandrehachse

N10 M03 S2000 G01 X60 Z100 F1500

N20 G196 S2500 ;max. Drehzahl 2500 1/min

N25 G95 F1.5 ;Umdrehungsvorschub 1.5mm/U

N30 G96 S100 ;konst. Schnittgeschw. 100m/min

N40 Z49

N50 X10

N60 G00 Z50

N70 X60 ;Eilgang: Drehzahl konstant

N80 Z48

N90 G01 X10 ;Unterdrückung von G96 aufgehoben

N100 G97 ;Abwahl konst. Schnittgeschw.

N110 G94 ;Abwahl Umdrehungsvorschub

N120 M30