# ID 21068

Syntaxfehler bei Programmierung einer unabhaengigen Achse.
Beschreibung | Bei der Programmierung der unabhängigen Achsen ist ein Syntaxfehler bei der Verwendung des G-Befehls innerhalb der Klammer aufgetreten. Der verwendete G-Befehl existiert nicht. Fehlerhaftes Beispiel: N10 X10 Y11 Z[INDP_SYN G03 FEED100 G90] Korrigiertes Beispiel:

N10 X10 Y11 Z[INDP_SYN G01 FEED100 G90]

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifikation des NC-Programms.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.