# Mittelpunkt über 4 Bohrungen

Die Mittelpunkte der jeweiligen Bohrungen werden mit 4 Punkten (siehe SysMeasWcs8) berechnet und aus den 4 Mittelpunkten wird der Gesamtmittelpunkt berechnet.

Der Messtaster muss manuell oder im Automatikbetrieb bestmöglich mittig auf Messtiefe in der Bohrung positioniert werden.

Abb.: Mittelpunkt über 4 Bohrungen

## Weiterführende Informationen

- Ablauf (zyklusintern)
- Parameter
- Syntax
- Programmierbeispiel
- Ausgabevariablen