# Konturknickwinkel für Linearsatzübergänge (P-CHAN-00125)

P-CHAN-00125 | Konturknickwinkel für Linearsatzübergänge (B-Spline)
Beschreibung | Der Parameter bestimmt den maximalen Konturknickwinkel für Übergänge zwischen zwei Linearsätzen bis zu dem ein B-Spline eingefügt wird. Ist der Winkel zwischen den beiden Linearsätzen größer, so erfolgt eine interne Abwahl des B-Splines.
Parameter | hsc.bspline.max_angle
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0 ... MAX(REAL64)
Dimension | 0.0001°
Standardwert | 0
Anmerkungen |