# ID 70325

Achsbewegung durch Achskompensation während Feedhold.
Beschreibung | Bei der Kreuz- und Flächenkompensation wird die Position der Slaveachse in Abhängigkeit der Position(en) der Masterachse(n) korrigiert. Durch die Achskompensation wird die Slaveachse verfahren, obwohl für die Achse Feedhold (Vorschubstopp) gesetzt ist, da z.B. eine Masterachse in einem anderen CNC-Kanal verfahren wird.

Siehe [FCT-C5// Kapitel: Übersicht]

Reaktion | Klasse | 1 | Warnung
Abhilfe | Klasse | 1 | Lösungsmöglichkeiten:

- Feedhold für Slaveachse wegnehmen
- Masterachse(n) bei gesetztem Feedhold ebenfalls anhalten
- Achskompensation während Feedhold ausschalten

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Slaveachse
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp der betroffenen Slaveachse s. P-AXIS-00020
%3: | Satznummer [-]
Logische Achsnummer der bewegten Masterachse P-COMP-00005, P-COMP-00014, P-COMP-00015
%4: | Logische Achsnummer [-]
Satznummer im NC-Programm aus dem Kanal der Masterachse, bei der der Fehler auftrat
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.