# Elementname (P-AXIS-00426)

P-AXIS-00426 | Elementname von Signal 'Antrieb ist referenziert' bei Referenzüberwachung
Beschreibung | In diesem Parameter wird der Name des Elementes der zyklischen Eingangsprozessdaten eingetragen, mit dem das Signal 'Antrieb ist referenziert' vom Antrieb übertragen wird. Falls der in P-AXIS-00426 eingetragene Parameter nicht in den zyklischen Prozessdaten des Antriebs gefunden wird, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-70401.
Parameter | antr.reference_check.element_name
Datentyp | STRING
Datenbereich | <Leere Zeichenkette>: Referenzüberwachung deaktiviert S-0-0135: Falls zur Übertragung des Referenzsignals das SERCOS-Statuswort verwendet wird, ist dem Parameter der Wert 'S-0-0135' zuzuweisen… <Telegrammelement_Name>: ...andernfalls der Name eines in den zyklischen Eingangsprozessdaten konfigurierten Telegrammelementes.
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | *
Antriebstypen | SERCOS
Anmerkungen | * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. Die Referenzüberwachung wird aktiviert, indem diesem Parameter ein Wert zugewiesen wird. Bei Aktivierung der Referenzüberwachung ist auch dem Parameter P-AXIS-00425 ein gültiger Wert zuzuweisen.

Dieser Parameter wird derzeit nur bei SERCOS-Antrieben verwendet.

Eine Änderung dieses Parameters durch Listenaktualisieren ist nicht möglich (P-ERR-110550).