# Maximale Einschwingzeit (P-AXIS-00151)

P-AXIS-00151 | Maximal zulässige Einschwingzeit für Genauhaltfenster
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die maximal zulässige Einschwingzeit festgelegt. Wird das Genauhaltfenster innerhalb dieser Zeit nicht erreicht, so wird eine Fehlermeldung erzeugt. Ist der Parameter mit 0 belegt, so ist die Zeitüberwachung abgeschaltet.
Parameter | getriebe[i].pos_einschw_zeit
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ pos_einschw_zeit ≤ MAX(UNS32)/1000
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: µs | R,S: µs
Standardwert | 1000000
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |