# Empfängererholzeit im Slave (P-AXIS-00193)

P-AXIS-00193 | Empfängererholzeit im Slave
Beschreibung | Der Parameter definiert die Empfängererholzeit im Slave.
Parameter | antr.sercos.times.tmtsy
Datentyp | SGN16
Datenbereich | MIN(SGN16) ≤ tmrsy ≤ MAX(SGN16)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: μs | R,S: μs
Standardwert | 0
Antriebstypen | SERCOS
Anmerkungen | Dieser Parameter steht unter TwinCAT nicht zur Verfügung.