# Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators (P-STUP-00070)

P-STUP-00070 | Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators
Beschreibung | Der Parameter legt einzelne Funktionalitäten sowie die Größe des Look-Ahead-Puffers des Interpolators fest, d.h. über wieviele Sätze die Bremswegberechnung und Dynamikplanung durchgeführt wird.
Parameter | configuration.channel[i].interpolator.function
Datentyp | STRING
Datenbereich | Siehe Festlegung der Funktionalitäten des Interpolators (P-CHAN-00650)
Dimension | ----
Standardwert | FCT_IPO_DEFAULT
Anmerkungen |