# ID 13346

Genauigkeit der Kalibrierung ungenügend.
Beschreibung | Bei der Kalibrierung einer Maschinenkinematik kam es zu Ungenauigkeiten, die über dem vom Anwender gesetzten Grenzwert liegen. Diese Grenzgenauigkeit wird beim Aufruf von cnc_calib_fit angegeben. Das Überschreiten der Grenzgenauigkeit deutet auf Fehler hin, die nicht im Fehlermodell berücksichtigt werden. Beispiele für solche Fehler sind ungenaue Messmittel, Fehler im Messaufbau, fehlerhafte Messstrategie, Maschinenfehler, die nicht vom Messaufbau erfasst werden
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Fehlerquelle im Messaufbau suchen und beheben, Grenzgenauigkeit anpassen
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Ermittelte Genauigkeit
%2: | Oberer Grenzwert
Maximal zulässige Grenzgenauigkeit
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm