# Actual position value filter for the master axis (P-AXIS-00620)

P-AXIS-00620 | Actual position value filter for the master axis (throughfeed machining)
Description | Filtering of the actual position values of the master axis is activated/deactivated with this parameter.
Parameter | conv_sync.enable_filter
Data type | BOOLEAN
Data range | 0: Actual position value filter off 1: Actual position value filter on
Axis types | T, R, S
Dimension | T: ---- | R, S: ----
Default value | 0
Drive types | ----
Remarks | Parameter available in TwinCAT as of CNC Build V3.1.3108.2