# ID 110339

Klemme KL5001 kann nicht zum Messen benutzt werden.
Beschreibung | Eine Klemme vom Typ KL5001 kann nicht zum Messen verwendet werden, da sie keinen externen Latch-Eingang besitzt. Die Messfunktionalität wird für diese Achse deaktiviert (s. P-AXIS-00118).
Reaktion | Klasse | 1 | Korrektur des Parameters P-AXIS-00118
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter P-AXIS-00118 korrigieren oder anderen Klemmentyp verwenden
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
Angegebener Wert des Parameters P-AXIS-00118
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert des Parameters P-AXIS-00118
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.