# ID 20052

In diesem NC-Satz muessen Achsen programmiert werden.
Beschreibung | Im Zusammenhang mit einem NC-Befehl muss im gleichen NC-Satz mindestens einer Achse programmiert sein. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N30 G100

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N30 G100 X10

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. NC-Befehl um entsprechende Achsangaben ergänzen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm. .