# ID 21254

Achsindex außerhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Innerhalb des Achstauschbefehls ist ein Achsindex programmiert, der den zulässigen Wertebereich überschreitet.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Achstauschbefehl prüfen und ändern.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Indexwert der Achse im Achstauschbefehl. [CHAN//Kapitel - Konfiguration der Bahnachsen]
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Maximal zulässiger Achsenindex im Kanal. Versionsspezifische Einstellung [SYSP].
%4: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Achse mit falschem Index. P-AXIS-00016, P-CHAN-00035
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.