# ID 70438

Antriebsschleppabstand kann bei PROFIDdrive MC nicht verwendet werden.
Beschreibung | Im Parameter P-AXIS-00466 kann angegeben werden, dass die CNC den Schleppabstand vom Antrieb benutzen soll. Für PROFIdrive MC Antriebe wird dies aktuell jedoch nicht unterstützt.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, der Schleppabstand wird in der CNC berechnet
Abhilfe | Klasse | 1 | Parameter P-AXIS-00466 korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp P-AXIS-00020 der betroffenen Achse
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert für P-AXIS-00465
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.