# ID 110143

Joggeschwindigkeit ist groesser als maximale Joggeschwindigkeit.
Beschreibung | Bei Handbetrieb in der Betriebsart „Inkrementeller Jogbetrieb „wird die Joggeschwindigkeit über den Parameter P-AXIS-00076 festgelegt. Die Joggeschwindigkeit wird auf den Maximalwert gesetzt.
Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00076 kleiner als Maximalwert setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Aktuelle Joggeschwindigkeit P-AXIS-00076.
%3: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Maximal zulässige Joggeschwindigkeit.
%4: | Korrigierter Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Korrigierte Joggeschwindigkeit P-AXIS-00076.
%5: | Aktueller Wert [-]
Arrayindex des fehlerhaften Eintrags
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.