# ID 21295

Definition eines Kontrollbereiches bei aktivem Gewindeschneiden/-bohren nicht erlaubt.
Beschreibung | Die Definition eines Kontrollbereiches mit #CONTROL AREA BEGIN[...] erfolgt bei aktivem Gewindeschneiden (G33) oder Gewindebohren (G63).
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Vor der Definition eine Kontrollbereiches das Gewindeschneiden (G33) oder Gewindebohren (G63) durch einen Bewegungssatz (G00, G01, G02, G03) abwählen.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.