# ID 60040

Spindel steht nicht auf Schaltposition.
Beschreibung | Für die Spindel soll das Getriebe geschaltet werden obwohl sie nicht an der in der Achsparameterliste parametrierten Getriebeschaltposition (P-AXIS-00078) steht.
Reaktion | Klasse | 6 | Anhalten der Achse und Abbruch des NC-Programms.
Abhilfe | Klasse | 6 | Positionieren der Spindel an die Getriebeschaltposition vor Getriebeschalten.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktuelle Sollposition der Spindel.
%3: | Grenzwert [-]
Getriebeschaltposition (P-AXIS-00078)
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.