# Achskonfiguration

Die kinematische Struktur besteht aus 3 translatorischen Achsen im Werkzeug und einer rotatorischen Achse im Werkstück.

Die nachfolgend aufgeführte Achskonfiguration ist im NC Kanal einzustellen.

Achskonfiguration im NC-Kanal
Achsbezeichner | X,Y, Z, U
Achsindex | 0, 1, 2, 3
Kinematische Struktur (ID 79)
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen
NC-Achsen | X, Y, Z | U

Parametrierung: Mehrkantrohr, Profilrohr (Kinematik-ID 79)