# Position des Knotenpunktes nach Achstausch (P-TOOL-00108)

P-TOOL-00108 | Position des Knotenpunktes nach Achstausch
Beschreibung | Parameter gibt an, wie der mit einer Achse verbundene Linkpoint bei einer Kollisionsbetrachtung zu behandeln ist, wenn diese Achse durch Achstausch nicht mehr im NC-Kanal vorhanden ist.
Parameter | wz[i].linkpoint_data.fixed
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Kollisionsbetrachtung für diesen Linkpoint kann nicht mehr sicher durchgeführt werden. 1: Linkpoint-Position bleibt nach Achstausch konstant. Die Kollisionsbetrachtung kann durchgeführt werden.
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |