# ID 110549

Ungueltige Bitnummer fuer Achsreferenztest.
Beschreibung | Die Referenzüberwachung wurde aktiviert, jedoch ist die in P-AXIS-00425 konfigurierte Bitnummer für die Referenzüberwachung ungültig. Siehe FCT-M1// Kapitel: Referenzverlust(Referenzüberwachung) Der kleinste zulässige Wert für P-AXIS-00425 ist 0. Abhängig von der Länge des konfigurierten Telegrammelelentes, das zur Übertragung der Referenziert-Information verwendet wird, ist der Maximalwert für diesen Parameter:
Telegrammelement-Länge | Maximalwert für P-AXIS-00425
2 | 15
4 | 31
Diese Fehlermeldung tritt auch auf, wenn für P-AXIS-00425 kein Wert konfiguriert wurde.
Reaktion | Klasse | 3 | Die Referenzüberwachung wird deaktiviert.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00425 einen gültigen Wert zuweisen, oder die Referenzüberwachung deaktivieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00425.
%3: | Grenzwert [-]
Grenzwert für P-AXIS-00425.
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00425.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.