# Maximaler Abstandsfehler (P-AXIS-00505)

P-AXIS-00505 | Maximaler Abstandsfehler
Beschreibung | Der Parameter definiert den maximalen Abstandsfehler bei der Abstandsregelung, ab dem die maximale Beschleunigung (P-AXIS-00416) verwendet wird.
Parameter | kenngr.distc.dist_error_a_max
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ dist_error_a_max < MAX(UNS32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001°
Standardwert | 5000
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen |