# Referenzpunktoffset für Messsystem (P-AXIS-00418)

P-AXIS-00418 | Referenzpunktoffset für Messsystem
Beschreibung | Der Wertebereich des Sensor-Messsystems kann über dieses Maschinendatum um einen Offset verschoben werden. Dies ist z.B. bei Absolutgebern notwendig, um den Referenzpunkt festzulegen d.h. die Sensorposition, die sich einstellt, falls die Spindel die ideale Werkstückoberfläche berührt.
Parameter | kenngr.distc.ref_offset
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) ≤ ref_offset < MAX(SGN32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001°
Standardwert | 0 (No offset)
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen |