# Nummer des zum Kantenstoßen verwendeten Messeinganges (P-AXIS-00353)

P-AXIS-00353 | Nummer des zum Kantenstoßen verwendeten Messeinganges
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die Nummer des im Antrieb zum Kantenstoßen verwendeten Messeinganges parametriert werden.
Parameter | antr.edge_bending_input_nbr
Datentyp | UNS08
Datenbereich | Antriebstypabhängig
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 1
Antriebstypen | Profidrive
Anmerkungen | Dieser Parameter wird nicht für alle Antriebstypen unterstützt. Falls eine für den verwendeten Antriebstyp (P-AXIS-00020) nicht zulässige Messeingangsnummer parametriert wird, wird eine Fehlermeldung P-ERR-110489 ausgegeben und der Parameter automatisch korrigiert.

Gültige Werte für die jeweiligen Antriebstypen sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Antriebstyp | P-AXIS-00020 | Zulässige Werte für P-AXIS-00353
Konventionell (+/-10 V) | 1 | 1
SERCOS | 2 | 1
PROFIDRIVE | 3 | 1, 2
Simulation | 4 | 1
Lightbus | 5 | 1
Terminal (+/-10V über Bus) | 6 | 1
Echtzeit-Ethernet | 7 | 1
CANopen | 8 | 1
Virtuell | 16 | 1
CAN | 32 | 1