# ID 110532

Der Parameter wird für diesen Antriebstyp nicht unterstützt.
Beschreibung | Dem Parameter P-AXIS-00403 wurde ein Wert ungleich 0 zugewiesen, obwohl der der verwendete Antriebstyp (siehe P-AXIS-00020) diese Funktionalität (Setzen eines Offsets zur Absolutposition) nicht unterstützt.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe der Warnung, P-AXIS-00403 wird auf 0 gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00403 auf 0 setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Log. Achsnummer (siehe auch P-AXIS-00016).
%2: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp (siehe auch P-AXIS-00020):
%3: | Fehlerhafter Wert [-]
Parametrierter Wert von P-AXIS-00403.
%4: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00403.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.