# V.E.-Variablenliste

Belegung in V.E. Variablenliste:

#

use_extended_string_var 0 # P-EXTV-00022

#

anzahl_belegt 4

#

var[0].name FARBE

var[0].type UNS16

var[0].scope CHANNEL

var[0].synchronisation FALSE

var[0].access_rights READ_WRITE

var[0].array_elements 3

#

var[1].name TEXT

var[1].type STRING

var[1].scope CHANNEL

var[1].synchronisation FALSE

var[1].access_rights READ_WRITE

var[1].array_elements 2

#

var[2].name INFO_IN

var[2].type OFFSET

var[2].scope GLOBAL

var[2].synchronisation FALSE

var[2].access_rights READ_WRITE

var[2].array_elements 2

#

var[3].name INFO_OUT

var[3].type OFFSET

var[3].scope GLOBAL

var[3].synchronisation FALSE

var[3].access_rights READ_WRITE

var[3].array_elements 2

var[3].create_hmi_interface 0

#

struct[0].name OFFSET

struct[0].element[0].name X

struct[0].element[0].type UNS16

struct[0].element[1].name Y

struct[0].element[1].type UNS16

#