# ID 20766

Doppelprogrammierung einer H-Funktion.
Beschreibung | Im NC-Satz ist eine H-Funktion (Technofunktion ) mit gleicher Nummer kanalspezifisch, achsspezifisch oder spindelspezifisch mehrfach programmiert. Beispiele für unzulässige Doppelprogrammierungen: N10 G00 X10 H10 H10 (kanalspezifische Technofkt.) N10 G00 X10 X[H10] X[H10] (achspezifische Technofkt.)

N10 G00 X10 S[H10 H10] (spindelspezifische Technofkt.)

:

Beispiel für erlaubte Programmierung:

N10 G00 X10 H10 X[H10] S[H10] (kombinierte Technofkt.)

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und ändern der Programmierung der H-Funktionen im NC-Satz. Überzählige kanalspezifische, achsspezifische oder spindelspezifische H-Funktion entfernen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Nummer der doppelt programmierten H-Funktion
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.