# Referenzposition (P-AXIS-00349)

P-AXIS-00349 | Referenzposition beim Referenzieren auf Festanschlag
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Referenzposition (Festanschlag).
Parameter | kenngr.homing.torq_homing_position
Datentyp | SGN32
Datenbereich | 0 ≤ torq_homing_position ≤ MAX(SGN32)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.1µm
Standardwert | 0
Antriebstypen | SERCOS, KUKA
Anmerkungen |