# Parametrierung

## Erforderliche Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P1 | Bezugsebene (absolut)
@P2 | Rückzugsebene (absolut)
@P3 | Sicherheitsabstand in Z (relativ zur Bezugsebene/ Bearbeitungshöhe)
@P4 | Tiefe der Nut (relativ zur Bezugsebene )
@P5 | Maximale Zustellung in Z
@P6 | Maximale Zustellung in der XY-Ebene (Maximal 2*V.G.WZ_AKT.R)
@P43 | Öffnungswinkel der Nut in X
@P44 | Anzahl der Nuten
@P73 | Breite der Nut
@P74 | Kreisradius der Mittelpunktpositionen

## Optionale Versorgungsparameter

Versorgungsparameter | Beschreibung
@P7 | Steigung der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P8 | Radius der Eintauchhelix bei helikaler Zustellung in Z Standardwert = 10% des Werkzeugradius
@P9 | Eintauchwinkel bei pendelnder Zustellung in Z Standardwert = 2 Grad
@P13 | Sicherheitsabstand beim Rückzug in der XY-Ebene (relativ zum Fräsrand) Standardwert ist der halbe Nutbreite
@P15 | Schlichtaufmaß am Grund Standardwert = 0
@P16 | Schlichtaufmaß am Rand Standardwert = 0
@P20 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min)
@P21 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min)
@P22 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für die Zustellung in Z (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P23 | Vorschubgeschwindigkeit beim Schlichten für das Fräsen in der XY Ebene (Angaben in mm/min, inch/min) Standardwert ist die Vorschubgeschwindigkeit beim Schruppen
@P30 | Bearbeitungsrichtung 0: Gleichlauffräsen (Standard) 1: Gegenlauffräsen
@P31 | Bearbeitungsmodus 1: Schruppen 2: Schlichten 3: Schruppen und Schlichten (Standardwert)
@P32 | Zustellmodus in Z 1: Senkrecht 2: Helikal 3: Pendelnd (Standardwert)
@P40 | Position des Kreiszentrums in X (absolut) Standardwert ist die aktuelle Position
@P41 | Position des Kreiszentrums in Y (absolut) Standardwert ist die aktuelle Position
@P45 | Startwinkel zur ersten Nut (Angaben in Grad) Standardwert = 0
@P46 | Fortschaltwinkel (Angaben in Grad) Standardwert = 360°/ Nutenanzahl

Die Funktion der Parameter, welche in der XY-Ebene wirken, ergibt sich zum Großteil aus folgender Grafik:

Abb.: Draufsicht - kreisförmig angeordneter Kreisnuten

Parameter, welche sich hauptsächlich auf die Z-Achse beziehen, können über folgende Grafik nachvollzogen werden:

Abb.: Räumliche Darstellung - kreisförmig angeordneter Kreisnuten