# ID 60210

Beschleunigungen und Verzögerungen sind außerhalb des Grenzwerte.
Beschreibung | Die Parameter P-AXIS-00011 und P-AXIS-00012 oder. P-AXIS-00005 und P-AXIS-00006 sind größer als der Grenzwert P-AXIS-00008.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe dieser Warnung, Korrektur der Werte auf P-AXIS-00008.
Abhilfe | Klasse | 1 | Fehlerhaften Wert in der Achsparameterliste ändern.
Parameter | %1: |
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2: | Aktueller Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Aktuelle parametrierter Wert.
%3: | Korrigierter Wert [mm/s^2 bzw. °/s^2]
Grenzwert
%4: | Aktueller Wert[-]
Korrigierter Wert
%5: | Aktueller Wert[-]
Dieser Wert gibt an, welcher Parameter die Warnung ausgelöst hat: 0: P-AXIS-00011/P-AXIS-00012 ist fehlerhaft. 1: P-AXIS-00005/P-AXIS-00006 ist fehlerhaft.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.