# ID 110411

Phasing: Verzögerung unzulässig.
Beschreibung | Die Verzögerung P-AXIS-00307 für die Verzögerung der Phase darf nicht Null oder größer als die halbe maximal zulässige Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 sein.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. Der Wert von P-AXIS-00307 wird automatisch auf die halbe maximal zulässige Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert für P-AXIS-00307 größer Null und kleiner als die halbe maximal zulässige Achsbeschleunigung P-AXIS-00008 setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Aktueller Wert von P-AXIS-00307.
%3: | Korrigierter Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00307.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.