# Gebereinstellungen für additive Encoder (antr.profibus.encoder[i].*)

In dieser Struktur werden die Daten für die PROVIDRIVE-Geber festgelegt.

Strukturname | Index
encoder[i] | 0 ≤ i ≤ 1 (Maximale Encoderanzahl: 2)

## Weiterführende Informationen

- Lesen der Encoder-Absolutposition aus Antrieb (P-AXIS-00447)
- Berechnungsmodus für Encoder-Istposition (P-AXIS-00448)
- Offset zur gelesenen Absolutposition des Encoders (P-AXIS-00449)
- Verschiebungsfaktor für Absolutwert in GX_XIST2 (P-AXIS-00450)
- Verschiebungsfaktor für GX_XIST1 (P-AXIS-00451)