# Maximum distance error (P-AXIS-00505)

P-AXIS-00505 | Maximum distance error
Description | The parameter defines the maximum distance error of distance control from which a_max (P-AXIS-00416) is used.
Parameter | kenngr.distc.dist_error_a_max
Data type | UNS32
Data range | 0 ≤ dist_error_a_max < MAX(UNS32)
Axis types | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001 °
Default value | 5000
drive types. | SERCOS, Profidrive, CANopen
Remarks |