# Laden der Defaultachskonfiguration (#AX DEF DEFAULT)

Durch die Angabe von DEFAULT kann die Grundkonfiguration entsprechend der Kanalparameterliste [1]-5 hergestellt werden. Auch die Kombination mit Logikschaltern und zusätzlichen Achsanforderungen ist möglich:

Syntax:
#AX DEF DEFAULT
oder
#AX DEF DEFAULT [NAM, NBR, IDX] { [<Achstauschsequenz> {,<Optionen>} ] }

## Beispiel

Zuordnung der Achsbezeichnungen, logischen Achsnummern und Achsindizes bei Programmstart:

Ausgangslage für das nachfolgende NC-Programm ist die in der Tabelle aufgeführte Standardachskonfiguration.

Achsbezeichnung | Logische Achsnummer | Achsindex
X | 1 | 0
Y | 2 | 1
Z | 3 | 2

;Setzen der Achskonfiguration

;X-Achse bleibt auf ihrem Platz,

;Y-Achse wird abgegeben, weil diese Achse nicht in der neuen

; Definition enthalten ist

;Z-Achse wird nach Index 4 umsortiert,

;Y1- und Z1-Achse werden angefordert

%ACHSTAUSCH

N10 #AX DEF [X,1,0][Y1,4,2][Z1,5,3][Z,3,4]

:

Zuordnung der Achsbezeichnungen, logischen Achsnummern und Achsindizes nach N10:

Achsbezeichnung | Logische Achsnummer | Achsindex
X | 1 | 0
|  | 1
Y1 | 4 | 2
Z1 | 5 | 3
Z | 3 | 4

Wiederherstellen der Standardachskonfiguration:

%ACHSTAUSCH

N10 #AX DEF DEFAULT

:

Zuordnung der Achsbezeichnungen, logischen Achsnummern und Achsindizes nach N10:

Achsbezeichnung | Logische Achsnummer | Achsindex
X | 1 | 0
Y | 2 | 1
Z | 3 | 2