# Warnmeldung bei Reset und detektiertem Anschlag (P-AXIS-00717)

P-AXIS-00717 | Warnmeldung bei Reset und detektiertem Anschlag
Beschreibung | Dieser Parameter legt fest, ob bei einem CNC-Reset die Warnmeldung P-ERR-70550 ausgegeben wird, falls die Achse auf dem Festanschlag steht.
Parameter | antr.fixed_stop.warning_reset_while_detected
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0 / 1
Achstypen | T, R
Dimension | T: - | R: -
Standardwert | 1
Antriebstypen | SERCOS, CANopen
Anmerkungen |