# ID 110689

Für diesen Antriebstyp kann kein Haupt- oder Nebengeber parametriert werden.
Beschreibung | Für den parametrierten Antriebstyp kann kein Haupt- oder Zusatzgebersignal parametriert werden.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung, keine Reaktion.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-AXIS-00823 und P-AXIS-00824. Beide Parameter für den verwendeten Antriebstyp nicht parametrieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) des Antriebs.
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Parametriertes Signal des Hauptgebers.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Parametriertes Signal des Zusatzgebers.
%4: | Antriebstyp [-]
Antriebstyp P-AXIS-00020 der Achse.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.