# Number of measurement tests in the compensation value list (P-COMP-00083)

P-COMP-00083 | Number of measurement tests in the compensation value list
Description | This parameter sets the number of measurement tests specified in the compensation value list.
Parameter | kw.crosstalk.max_points
Data type | UNS32
Data range | 0 ≤ P-COMP-00083 < 15
Axis types | T
Dimension | T: ---- | R, S: -
Default value | 0
Remarks | Parameter available as of V3.1.3081.2 and V3.1.3108.4