# ID 70380

Maximal zulaessiger Weg bei Nullimpulssuche bzw. Suche des Encoserueberlaufs ueberschritten.
Beschreibung | Während einer Referenzpunktfahrt wurde der im Parameter P-AXIS-00404 eingestellte maximal zulässige Weg für die Suche des Nullimpulses bzw. des Encoderüberlaufes überschritten. Mögliche Fehlerursachen sind:

- Falsch eingestellter Wert von P-AXIS-00404.
- Encoder defekt bzw. falsch verdrahtet.
- Fehlerhafte Parametrierung des Antriebsverstärkers bezüglich Encoderauswertung.
- Fehlerhafte Konfiguration der Prozessdaten zwischen Antrieb und CNC.

Reaktion | Klasse | 7 | Stopp der Achse, Ausgabe einer Fehlermeldung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Lösungsmöglichkleiten:

- Wert von P-AXIS-00404 korrekt einstellen
- Encoder tauschen bzw. korrekt verdrahtet.
- Parametrierung des Antriebsverstärkers bezüglich Encoderauswertung korrigieren
- Konfiguration der Prozessdaten zwischen Antrieb und CNC prüfen und korrigieren

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer (P-AXIS-00016).
%2: | Aktueller Wert [-]
Maximal zulässiger Weg während der Nullimpulssuche (Wert von P-AXIS-00404)
%3: | Grenzwert [-]
Seit Start der Nullimpulssuche zurückgelegter Weg.
%4: | Aktueller Wert [-]
Aktuelle Istposition der Achse in Inkrementen.
%5: | Aktueller Wert [-]
Achsposition der Achse bei Start der Nullimpulssuche in Inkrementen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.