# ID 20169

Werkzeugwechsel während Synchronbetrieb nicht zulässig.
Beschreibung | Solange eine Achskoppelgruppe aktiv ist (#ENABLE AX LINK), kann kein anderer Korrekturdatensatz für die Werkzeuggeometriekorrektur mit dem D-Wort oder #TOOL DATA angewählt werden. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N30 #SET AX LINK[1, B=C]

N40 #ENABLE AX LINK[1]

:

N100 D2

:

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N30 #SET AX LINK[1, B=C]

N40 #ENABLE AX LINK[1]

:

N90 #DISABLE AX LINK[1]

N100 D2

:

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programmablauf prüfen und ändern. Vor dem D-Wort oder #TOOL DATA muss Synchronbetrieb mit #DISABLE AX LINK abgewählt werden.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.