# ID 70152

Achse ein zum Ausfahren der GANTRY-Differenz nicht gesetzt.
Beschreibung | Für die Achse ist „Achse ein“ durch die SPS-Steuerung nicht gesetzt. Daher kann für den Gantrybetrieb die Wegdifferenz zwischen der Master- und dieser Slaveachse nicht ausgefahren werden. Siehe auch [FCT-C11// Kapitel: Übersicht].
Reaktion | Klasse | 5 | Abrupter Achsstopp für fehlerhafte Achse
Abhilfe | Klasse | 6 | „Achse ein“ setzen
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Slaveachse s. P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert[0.1 µm bzw. 0.0001°]
%3: | Aktueller Wert[0.1 µm bzw. 0.0001°]
%4: | Aktueller Wert[0.1 µm bzw. 0.0001°]
%5: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | -