# ID 50987

#FILTER kann nicht zusammen mit Vibration Guard verwendet werden. Vibration Guard wird deaktiviert.
Beschreibung | Im NC-Programm wurde ein #FILTER-Befehl programmiert, obwohl der Vibration Guard über P-AXIS-00588 einer Achse aktiviert wurde. Solange der Vibration Guard aktiv ist, dürfen keine Filterbefehle programmiert werden.
Reaktion | Klasse | 1 | Aktive Vibration Guards werden deaktiviert und die NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt, der #FILTER-Befehl ist wirkungslos.
Abhilfe | Klasse | 1 | Um Filter Befehle korrekt verwenden zu können, darf kein Vibration Guard in den Achslisten aktiviert werden.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer, bei der P-AXIS-00588 gesetzt ist.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.