# Absolute negative ACS Bewegungsgrenze (P-AXIS-00492)

P-AXIS-00492 | Absolute negative ACS Bewegungsgrenze im Handbetrieb
Beschreibung | Der Parameter definiert die absolute negative ACS Bewegungsgrenze
Parameter | handbetrieb.acs_limit_neg
Datentyp | SGN32
Datenbereich | P-AXIS-00177 ≤ acs_limit_neg ≤ P-AXIS-00178
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001°
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Wenn beide Parameterwerte acs_limit_neg und acs_limit_pos den Wert 0 haben, ist die Überwachung ausgeschaltet!